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Скамья Скотта 

VictoryFit VF-A5005
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Инструкция по сборке

Порядок сборки:
1) Соедините детали 1 и две части детали 2 с помощью четырех болтов M10*120, шайб 8 ×10 и четырех гаек M10, но не затягивайте. 

2) Соедините детали 3 и 1 с помощью двух болтов M10*70, шайб 4 ×10 и двух гаек M10, не затягивайте. 

3) Соедините детали 4 и 3 с помощью двух болтов M10*70, шайб 4 ×10 и двух гаек M10, не затягивайте. 

4) Соедините деталь 5, две детали номер 2, деталь номер 4 с помощью шести болтов с потайной головкой M10*20, и шайб ∅10 и шести гаек M10 и затяните все болты и гайки в получившейся конструкции. 

5) Вставьте деталь 7 в деталь 3, установите ее в подходящее положение и закрепите с помощью штифта. Подсоедините и затяните деталь 8 с помощью 4 болтов M8*15 и шайб 4×8. 
6) Используйте четыре болта M8*15 и шайбы ∅8 для присоединения детали 6 и затяните их. 

ЗАВЕРШИТЕ УСТАНОВКУ!
Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

